***Beschrijving***

De signalisatie is opgebouwd uit een mast, richtingaanwijzers en een decoratieve afdekdop.

De cilindrische stalen mast (Ø114,3mm – wanddikte 3,6mm) is bovenaan afgewerkt met een cilindrisch topstuk .

Het bevestigen op de mast van de wegwijzers gebeurt dmv 2 identieke helften in gegoten aluminium die samen een klem vormen rondom de mast. De hechting van de klem rondom de mast wordt verzekerd door rubberen strips aan de binnenzijde van de klem. In het gietstuk is een uitsparing voorzien voor het aanbrengen van een logo.

De wegwijzer in aluminiumplaat (900x120mm, dikte 6mm) wordt geklemd tussen beide gietstukken en vastgeschroefd dmv 3 RVS-boutverbindingen. De belettering op de wegwijzer is recto-verso uitgevoerd dmv vinyl-kleefletters.

***Afmetingen***

* Hoogte van de mast : 3900mm
* Benodigde vrije ruimte rondom de mast voor de wegwijzers : Ø1920mm
* 8 pijlen max. voor een mast van 3900mm

***Afwerking***


* Alle stalen stukken worden behandeld met een anticorrosie-coating en afgewerkt met een polyester poedercoating
* Alle aluminium stukken zijn voorzien van een polyester poedercoating
* Belettering van de pijlen : gesneden vinyl film

***Opties***

* Polyester poedercoating (RAL-kleuren)
* Bevestigingsset
* Belettering van de pijlen
* Afmetingen van de pijlen

***Verankering***

* De verankering gebeurt onder het maaiveld door de mast in te graven en aan te storten met beton.



***Deze collectie Athena bestaat uit :***

* Bank zonder rugleuning
* Bank met rugleuning
* Afvalbak (50L en 70L) (Andromède)
* Antiparkeerpalen te verankeren of wegneembaar (800mm)
* Afsluiting te verankeren of wegneembaar
* Signalisatie (Aquilon)

