***Description***

Cette signalisation est constituée par un mât cylindrique surmonté d’un bouchon décoratif et d’un fléchage amovible. Le mât cylindrique en acier (Ø 114,3mm - parois 3.6mm) est coiffé par bouchon cylindrique en polyéthylène. Afin de servir d’appel visuel haut du mât peut-être de coloris différent (vinyle).

La fixation des flèches sur le mât est obtenue à l’aide d’une pince constituée de 2 mâchoires identiques réalisées en aluminium moulé. L’accrochage de cette pince sur le mât est garanti par des bandes de caoutchouc (EPDM) collées à l’intérieur des mâchoires. Une réservation dans la fonderie permet l’ajout d’un logo.

La flèche est réalisée en tôle d’aluminium (900 x120 x 6 mm) et solidarisée à la pince par 3 vis et 6 écrous borgnes en acier inoxydable. Le lettrage est réalisé recto-verso en film vinyle autocollant découpé.

***Dimensions***

* Hauteur du mât hors sol : 3900mm
* Encombrement maximum autour du mât : Ø1920mm
* Maximum 8 flèches pour un mât de 3900mm

***Finition***


* Toutes les pièces en acier sont zinguées et laquées par poudrage polyester.
* Toutes les pièces en aluminium sont laquées par poudrage polyester.
* Lettrage des flèches : film vinyle.

***Options***

* Poudrage polyester (choix d’un ton de la gamme RAL)
* Set d’ancrage
* Lettrage des flèches
* Dimensions des flèches

***Fixations***

* Mât à sceller dans un massif en béton.



***La collection Athéna est composée de :***

* Banquette
* Banc
* Poubelle (50L et 70L) (Andromède)
* Borne à bétonner ou amovible (800mm)
* Barrière à bétonner ou amovible
* Signalisation (Aquilon)

